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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
[bookmark: _Hlk212565269]в Программе проверки квалификации № «ЛИФТЫ МОСКВА, 2026»

1 раунд

Ключевые сроки реализации раундов проверки квалификации:
	№ раунда
	Сроки подачи заявки на участие в проверке квалификации
	Предоставление ОПК (дата передачи участникам ОПК)
	Дата выполнения измерений (испытаний) участниками
	Крайний срок (конечная дата, последний срок) предоставления участниками результатов Провайдеру ПК для анализа
	Утверждение отчета Провайдером ПК, выдача результатов участия в раунде проверки квалификации участникам

	1
	До 07.08.2026
	До 31.08.2026
	До 30.09.2026
	30.09.2026
	До 31.10.2026



	Шифр образца
	Объекты
	Объем, масса, иная характеристика образца для проверки квалификации
	Показатель или характеристика образца для проверки квалификации
	Диапазон значений показателя и (или) характеристики
	Единицы измерений (при наличии)
	Стоимость1, 
в руб. (Без учета НДС)
	Примечание Провайдера ПК
	Количество образцов для проверки квалификации
	Примечание участника (методика, заявленная участником)

	Лифт
ИР-3-26
	28.22.16.110; Лифты; (за исключением лифтов с гидравлическим приводом)
	Лифт
	Функционирование электрических устройств безопасности
	соответствует/не соответствует
	-
	149 000,00
	Проверка функционирования электрического устройства безопасности – кнопки «СТОП» в СУ
	
	

	
	
	
	Испытание тормозной системы
	соответствует / не соответствует
	-
	
	ГОСТ Р 53783-2010, ГОСТ 34583-2019
	
	

	
	
	
	Функционирование замков двери шахты
	соответствует/не соответствует
	-
	
	для замка двери шахты верхнего этажа
	
	

	
	
	
	Рабочая скорость при движении незагруженной кабины вниз
	от 0,01 до 10
	м/с
	
	-
	
	

	
	
	
	Рабочая скорость при движении незагруженной кабины вверх
	от 0,01 до 10 
	м/с
	
	-
	
	

	
	
	
	Переходное сопротивление контактов
	от 0,01 до 40
	(Ом)
	
	Переходное
сопротивление контакта
 заземленного оборудования, указанного Провайдером в машинном помещении лифта
	
	

	
	
	
	Температура
	от 0 до 50
	(˚С)
	
	Температура воздуха
в машинном помещении лифта
	
	

	
	
	
	Относительная влажность
	от 5 до 95
	(%)
	
	Относительная влажность  воздуха
в машинном помещении лифта
	
	

	
	
	
	Время
	от 0 до 3000
	с
	
	Время прибытия лифта на верхний этаж от основного посадочного этажа с момента закрытия дверей 
	
	

	
	
	
	Полное сопротивление петли "фаза-нуль"
	от 0 до 9,99
	Ом
	
	для участка цепи, указанного Провайдером в машинном помещении лифта
	
	

	
	
	
	Электроизмерительные работы
	соответствует/не соответствует
	-
	
	-
	
	

	
	
	
	Нормативно-техническая документация
	соответствует/не соответствует
	-
	
	ГОСТ 34583-2019, п.5.4.1, п.5.4.2
	
	

	
	
	
	Сопроводительная документация
	соответствует/не соответствует
	-
	
	ГОСТ Р 53783-2010, п.5.4, п.5.5
	
	

	
	
	
	Соответствие сведений, указанных в паспорте лифта, сведениям, указанным в сертификате соответствия
	соответствует/не соответствует
	-
	
	в части соответствия следующих требований:
- об изготовителе лифта;
- о назначении лифта (пассажирский, грузовой и др.);
- о типе привода (электрический, гидравлический и др.); 
- о типе и модели лифта;
- о номинальной грузоподъемности, скорости лифта
	
	

	
	
	
	Линейные размеры
	(0 ÷ 5000)
	мм
	
	Внутренний размер купе кабины:
Ширина купе кабины 
	
	

	
	
	
	Угловые размеры
	(0 ÷ 180)
	º
	
	В месте, указанном Провайдером 
	
	

	
	
	
	Освещенность
	(0 ÷ 2000)
	лк
	
	Освещенность машинного помещения в месте, указанном Провайдером
	
	

	
	
	
	Напряжение в сети
	(0 ÷ 660)
	В
	
	Напряжение в электрической розетке в машинном помещении
	
	

	
	
	
	Сила тока короткого замыкания
	(0 ÷ 5000)
	А
	
	для участка цепи, указанного Провайдером в машинном помещении лифта
	
	

	
	
	
	Комплектность технической документации
	соответствует/не соответствует
	-
	
	ГОСТ Р 53782-2010, ГОСТ 34582-2019
	
	



Примечания:
1 Сбор за участие включает расходы Провайдера ПК по проведению раунда проверки квалификации, в том числе почтовые расходы по однократной отправке участнику результатов раунда проверки квалификации (по территории Российской Федерации) (без учета НДС). Величина НДС составляет 5 %. В случае, если документооборот (договор и/или счет на оплату и/или акт и/или счет-фактура и/или иной сопроводительный документ) при оказании одной работы/услуги осуществляется на бумажном носителе, то дополнительно предусмотрен сбор в размере 1400 рублей. Если документооборот осуществляется в электронном виде (посредством ЭДО), то дополнительные сборы не взимаются.
4

