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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в Программе проверки квалификации № «ВОЗДУШНЫЕ СРЕДЫ, 2027»

ВСЕ ОБРАЗЦЫ РАССЫЛАЮТСЯ УЧАСТНИКАМ, ВОЗВРАТ НЕ ТРЕБУЕТСЯ!

Стоимость участия в раунде составляет 11 000 рублей + стоимость за каждый выбранный образец (без учета НДС 5 %)

Инструкция по заполнению заявки

1. Участнику необходимо заполнить заявку только в полях, выделенных голубым цветом. Информация, указанная в других частях заявки, в том числе подчеркивание текста или иные цветовые выделения, приниматься во внимание Провайдером ПК не будет.
2. В графе «Количество ОПК» следует указать необходимое количество образцов с учетом требований, предъявляемых применяемой участником методикой, а также необходимости предоставления нескольких результатов (протоколов испытаний). Сведения о составе одного образца для проверки квалификации указаны в графе «Объем, масса, иная характеристика образца для проверки квалификации».
3. В графе «Количество результатов измерений, предоставляемых участником на анализ Провайдеру ПК» указывается количество выдаваемых участником результатов (протоколов испытаний) для оценки функционирования Провайдером ПК (по умолчанию 1). Количество предоставляемых результатов определяется участником исходя из необходимости предоставления нескольких результатов испытаний Провайдеру ПК для оценки функционирования (например, оценка функционирования нескольких испытателей, различных мест осуществления деятельности, объектов испытаний, применение различных методов/методик измерений, средств измерений).
4. В графе «Примечание участника» указываются только важные для анализа заявки сведения. Такими сведениями могут быть: диапазон измерений (если диапазон измерений методики участника не охватывает полностью диапазон значений показателя и (или) характеристики образца для проверки квалификации); различные адреса доставки образцов для проверки квалификации.

На что еще следует обратить внимание при подаче заявки:

- Метод/методику измерений, применяемую участником, необходимо выбирать с учетом ограничений Провайдера ПК (если такие имеются). Информация об ограничении методов/методик измерений, допустимых для проведения испытаний образцов для проверки квалификации, указана в графе «Примечание Провайдера ПК» в информации о программе проверки квалификации.
- Результаты испытаний необходимо предоставлять в единицах измерений, указанных Провайдером ПК.
- Взаимодействие участников с Провайдером ПК (в том числе предоставление результатов участниками, получение инструкций, уведомлений, отчетных документов от Провайдера ПК) осуществляется посредством Программного модуля «МСИ». Каждый участник получает доступ в личный кабинет Программного модуля «МСИ» при заключении договорных отношений с ООО «НП МСИ».
- Отчетные документы Провайдера ПК (Окончательный отчет, Заключение об участии в проверке квалификации посредством межлабораторных сличений) предоставляются участникам в виде электронных документов.
- ОПК направляются участникам почтовой связью (АО «Почта России») до почтового отделения по индексу адреса доставки ОПК, который указывает участник в анкетных данных.

Примечания:
1 В графе «Объем, масса, иная характеристика образца проверки квалификации» указаны сведения о составе одного образца для проверки квалификации. Участнику при заполнении заявки следует указать необходимое количество образцов с учетом требований, предъявляемых применяемой методикой, необходимости предоставления нескольких результатов испытаний Провайдеру ПК для оценки функционирования (например, оценка функционирования нескольких испытателей, различных мест осуществления деятельности, различных объектов испытаний).
2 Сбор за участие включает стоимость выбранных образцов проверки квалификации и стоимость участия в конкретном раунде (без учета НДС). Стоимость участия в конкретном раунде Программы проверки квалификации включает расходы Провайдера ПК по проведению раунда проверки квалификации, в том числе почтовые расходы по отправке образцов проверки квалификации участнику по территории Российской Федерации, анализ одного результата измерений с целью оценки функционирования участника, и составляет 11 000 рублей (без учета НДС). Величина НДС составляет 5 %. В случае, если документооборот (договор и/или счет на оплату и/или акт и/или счет-фактура и/или иной сопроводительный документ) при оказании одной работы/услуги осуществляется на бумажном носителе, то дополнительно предусмотрен сбор в размере 1400 рублей. Если документооборот осуществляется в электронном виде (посредством ЭДО), то дополнительные сборы не взимаются.
3 При участии в торговых процедурах (конкурс, аукцион, котировка) на платных площадках, стоимость участия включается в сумму договора дополнительно. При внесении Заказчиком существенных изменений в текст договора и (или) необходимости заполнения дополнительных форм Заказчика, взимается дополнительная стоимость - 8 000,00 рублей (без учета НДС).
4 Стоимость дополнительного экземпляра ОПК (если дополнительный результат не предоставляется участником на анализ Провайдеру ПК) составляет 50 % от установленной стоимости конкретного ОПК.
5 По запросам участников возможно проведение дополнительных раундов (при количестве участников не менее 2), в этом случае стоимость определяется индивидуально.
6 Образцы для проверки квалификации по данной программе не подлежат испытаниям с применением метода измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками, методов измерений, реализованных на газоанализаторах.


1 раунд
Критические сроки реализации раунда:
	№ раунда
	Сроки подачи заявки на участие в проверке квалификации
	Предоставление ОПК (дата отправки участникам ОПК)
	Дата выполнения измерений (испытаний) участниками
	Крайний срок (конечная дата, последний срок) предоставления участниками результатов Провайдеру ПК для анализа
	Утверждение отчета Провайдером ПК, выдача результатов участия в раунде проверки квалификации участникам

	1
	До 29.01.2027
	До 26.02.2027
	До 31.03.2027
	31.03.2027
	До 30.04.2027



	Шифр образца
	Объекты
	Объем, масса, иная характеристика образца проверки квалификации
	Показатель или характеристика образца проверки квалификации
	Диапазон значений показателя и (или) характеристики
	Единицы измерений (при наличии)
	Стоимость, в руб. (без учета НДС)
	Примечание Провайдера ПК
	Количество ОПК
	Количество результатов измерений, предоставляемых участником на анализ Провайдеру ПК
	Примечание участника

	П-1-27-Воздух
	ВРЗ, АВ, ВЗП, ПВ
	Аэрозольный фильтр АФА-ВП с имитатором массы
	Массовая концентрация пыли
	(1,00 ÷ 10,0)
	мг/м3
	6 600,00
	Гравиметрический метод
	
	
	

	ПКК14-1-27
	ПВ
	Ситуационная задача и аэрозольный фильтр АФА-ВП с имитатором массы
	Мощность выброса
	(0,000100 ÷ 0,0100)
	г/с
	11 000,00
	Расчетный метод
	
	
	

	В6-1-27-ВРЗ
	ВРЗ
	Аэрозольный фильтр АФА-ХП
	Массовая концентрация витамина В6
	(0,05 ÷ 2,00)
	мг/м3
	6 600,00
	Спектрофотометрический метод (фотометрический метод)
	
	
	

	Тетр-1-27-ВРЗ
	ВРЗ
	Аэрозольный фильтр АФА-ХП
	Массовая концентрация тетрациклина
	(0,0400 ÷ 3,50)
	мг/м3
	6 600,00
	
	
	
	

	БАП-1-27-Воздух
	ВРЗ, ПВ, АВ, ВЗП
	Раствор в гексане
	Массовая концентрация бенз(а)пирена
	(0,0100 ÷ 10,0)
	мкг/м3
	6 600,00
	ВЭЖХ
	
	
	

	ПКК17-1-27
	ВРЗ
	Ситуационная задача
	Среднесменная концентрация загрязняющих веществ
	(0,100 ÷ 10,0)
	мг/м3
	4 400,00
	Расчетный метод
	
	
	

	ГХА-А-1-27
	ВРЗ, ПВ, АВ, ВЗП
	Виала с раствором органических веществ (объем раствора не менее 1 см3)
	Массовая концентрация ацетона
	(1,00 ÷ 20,0)
	мг/м3
	13 200,00
	Газовая, газо-жидкостная хроматография (Хроматографы серии ФГХ и ПГХ)
	
	
	

	ГХА-Т-1-27
	ВРЗ, ПВ, АВ, ВЗП
	Виала с раствором органических веществ (объем раствора не менее 1 см3)
	Массовая концентрация толуола
	(1,00 ÷ 40,0)
	мг/м3
	13 200,00
	Газовая, газо-жидкостная хроматография (Хроматографы серии ФГХ и ПГХ)
	
	
	



Обозначения:
Аэрозольный фильтр АФА-ХП – Образец для проверки квалификации представляет собой один аэрозольный фильтр АФА-ХП-20 с нанесенным на него раствором, содержащим определяемый компонент и один аэрозольный фильтр АФА-ХП-20 («холостой фильтр»).
Аэрозольный фильтр АФА-ВП – Образец для проверки квалификации представляет собой один аэрозольный фильтр АФА-ВП-20.
ВРЗ - Воздух рабочей зоны (в том числе воздух служебных помещений).
ПВ - Промышленные выбросы (в том числе промышленные выбросы в атмосферный воздух).
АВ - Атмосферный воздух (в том числе воздух санитарно-защитной зоны, открытый воздух).
ВЗП - Воздух замкнутых помещений (в том числе воздух закрытых помещений, воздух непроизводственных помещений).


2 раунд
Критические сроки реализации раунда:
	№ раунда
	Сроки подачи заявки на участие в проверке квалификации
	Предоставление ОПК (дата отправки участникам ОПК)
	Дата выполнения измерений (испытаний) участниками
	Крайний срок (конечная дата, последний срок) предоставления участниками результатов Провайдеру ПК для анализа
	Утверждение отчета Провайдером ПК, выдача результатов участия в раунде проверки квалификации участникам

	2
	До 30.04.2027
	До 31.05.2027
	До 30.06.2027
	30.06.2027
	До 30.07.2027



	Шифр образца
	Объекты
	Объем, масса, иная характеристика образца проверки квалификации
	Показатель или характеристика образца проверки квалификации
	Диапазон значений показателя и (или) характеристики
	Единицы измерений (при наличии)
	Стоимость, в руб. (без учета НДС)
	Примечание Провайдера ПК
	Количество ОПК
	Количество результатов измерений, предоставляемых участником на анализ Провайдеру ПК
	Примечание участника

	П-2-27-Воздух
	ВРЗ, АВ, ВЗП, ПВ
	Аэрозольный фильтр АФА-ВП с имитатором массы
	Массовая концентрация пыли
	(1,00 ÷ 10,0)
	мг/м3
	6 600,00
	Гравиметрический метод
	
	
	

	П-2-27-ПВ
	ПВ
	Аэрозольный фильтр АФА-ВП с имитатором массы
	Массовая концентрация пыли
	(100 ÷ 1000)
	мг/м3
	6 600,00
	Гравиметрический метод
	
	
	

	ПКК15-2-27
	ПВ
	Ситуационная задача
	Эффективность очистки
	(1,00 ÷ 100)
	%
	4 400,00
	Расчетный метод
	
	
	

	В6-2-27-ВРЗ
	ВРЗ
	Аэрозольный фильтр АФА-ХП
	Массовая концентрация витамина В6
	(0,05 ÷ 2,00)
	мг/м3
	6 600,00
	Спектрофотометрический метод (фотометрический метод)
	
	
	

	Тетр-2-27-ВРЗ
	ВРЗ
	Аэрозольный фильтр АФА-ХП
	Массовая концентрация тетрациклина
	(0,0400 ÷ 3,50)
	мг/м3
	6 600,00
	
	
	
	

	БАП-2-27-Воздух
	ВРЗ, ПВ, АВ, ВЗП
	Раствор в гексане
	Массовая концентрация бенз(а)пирена
	(0,0100 ÷ 10,0)
	мкг/м3
	6 600,00
	ВЭЖХ
	
	
	

	ПКК16-2-27
	АВ
	Ситуационная задача
	Среднесуточная концентрация загрязняющих веществ
	(0,100 ÷ 10,0)
	мг/м3
	4 400,00
	Расчетный метод
	
	
	

	SO4-2-27-Воздух
	АВ, ВЗП, ВРЗ, ПВ
	Водный раствор
	Массовая концентрация серной кислоты
	(1,00 ÷ 10,0)
	мг/м3
	4 840,00
	Провайдер ПК не ограничивает участников в выборе методики измерений. Участники самостоятельно выбирают методику с учетом области ее назначения
	
	
	

	ОН-2-27-ВРЗ,ПВ
	ВРЗ, ПВ
	Навеска сухого вещества
	Массовая концентрация аэрозоля едких щелочей
	(0,250 ÷ 3,50)
	мг/м3
	4 840,00
	
	
	
	

	NO2-2-27-Воздух
	ВРЗ, ПВ, АВ, ВЗП
	Водный раствор
	Массовая концентрация диоксида азота
	(0,100 ÷ 1,50)
	мг/м3
	4 840,00
	
	
	
	

	Mn-2-27-ВРЗ,ПВ
	ВРЗ, ПВ
	Аэрозольный фильтр АФА-ХП
	Массовая концентрация марганца (Mn)
	(0,0500 ÷ 1,250)
	мг/м3
	4 840,00
	Провайдер ПК не ограничивает участников в выборе методики измерений. Участники самостоятельно выбирают методику с учетом области ее назначения
	
	
	

	Fe-2-27-ВРЗ,ПВ
	ВРЗ, ПВ
	Аэрозольный фильтр АФА-ХП
	Массовая концентрация железа (Fe)
	(1,50 ÷ 15,0)
	мг/м3
	4 840,00
	
	
	
	

	F-2-27-Воздух
	АВ, ВЗП, ВРЗ, ПВ
	Водный раствор
	Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)
	(0,500 ÷ 2,00)
	мг/м3
	4 840,00
	
	
	
	

	CH3COOH-2-27-Воздух
	АВ, ВЗП, ВРЗ, ПВ
	Водный раствор
	Массовая концентрация уксусной кислоты (этановая кислота)
	(5,00 ÷ 10,0)
	мг/м3
	4 840,00
	
	
	
	

	SiO2-2-27-Воздух
	АВ, ВЗП, ВРЗ, ПВ
	Аэрозольный фильтр АФА-ХП
	Кремний диоксид
	(0,500 ÷ 5,00)
	мг/м3
	4 840,00
	Спектрофотометрический метод (фотометрический метод)
	
	
	



Обозначения:
Аэрозольный фильтр АФА-ХП – Образец для проверки квалификации представляет собой один аэрозольный фильтр АФА-ХП-20 с нанесенным на него раствором, содержащим определяемый компонент и один аэрозольный фильтр АФА-ХП-20 («холостой фильтр»).
Аэрозольный фильтр АФА-ВП – Образец для проверки квалификации представляет собой один аэрозольный фильтр АФА-ВП-20.
ВРЗ - Воздух рабочей зоны (в том числе воздух служебных помещений).
ПВ - Промышленные выбросы (в том числе промышленные выбросы в атмосферный воздух).
АВ - Атмосферный воздух (в том числе воздух санитарно-защитной зоны, открытый воздух).
ВЗП - Воздух замкнутых помещений (в том числе воздух закрытых помещений, воздух непроизводственных помещений).


3 раунд
Критические сроки реализации раунда:
	№ раунда
	Сроки подачи заявки на участие в проверке квалификации
	Предоставление ОПК (дата отправки участникам ОПК)
	Дата выполнения измерений (испытаний) участниками
	Крайний срок (конечная дата, последний срок) предоставления участниками результатов Провайдеру ПК для анализа
	Утверждение отчета Провайдером ПК, выдача результатов участия в раунде проверки квалификации участникам

	3
	До 30.07.2027
	До 31.08.2027
	До 30.09.2027
	30.09.2027
	До 29.10.2027



	Шифр образца
	Объекты
	Объем, масса, иная характеристика образца проверки квалификации
	Показатель или характеристика образца проверки квалификации
	Диапазон значений показателя и (или) характеристики
	Единицы измерений (при наличии)
	Стоимость, в руб. (без НДС)
	Примечание Провайдера ПК
	Количество ОПК
	Количество результатов измерений, предоставляемых участником на анализ Провайдеру ПК
	Примечание участника

	П-3-27-Воздух
	ВРЗ, АВ, ВЗП, ПВ
	Аэрозольный фильтр АФА-ВП с имитатором массы
	Массовая концентрация пыли
	(1,00 ÷ 10,0)
	мг/м3
	6 600,00
	Гравиметрический метод
	
	
	

	ПКК14-3-27
	ПВ
	Ситуационная задача и аэрозольный фильтр АФА-ВП с имитатором массы
	Мощность выброса
	(0,000100 ÷ 0,0100)
	г/с
	11 000,00
	Расчетный метод
	
	
	

	В6-3-27-ВРЗ
	ВРЗ
	Аэрозольный фильтр АФА-ХП
	Массовая концентрация витамина В6
	(0,05 ÷ 2,00)
	мг/м3
	6 600,00
	Спектрофотометрический метод (фотометрический метод)
	
	
	

	Тетр-3-27-ВРЗ
	ВРЗ
	Аэрозольный фильтр АФА-ХП
	Массовая концентрация тетрациклина
	(0,0400 ÷ 3,50)
	мг/м3
	6 600,00
	
	
	
	

	БАП-3-27-Воздух
	ВРЗ, ПВ, АВ, ВЗП
	Раствор в гексане
	Массовая концентрация бенз(а)пирена
	(0,0100 ÷ 10,0)
	мкг/м3
	6 600,00
	ВЭЖХ
	
	
	

	SO2-3-27-АВ, ВЗП
	АВ, ВЗП
	Навеска сухого вещества
	Массовая концентрация диоксида серы
	(0,0500 ÷ 2,00)
	мг/м3
	4 840,00
	Спектрофотометрический метод (фотометрический метод)
	
	
	

	ПКК17-3-27
	ВРЗ
	Ситуационная задача
	Среднесменная концентрация загрязняющих веществ
	(0,100 ÷ 10,0)
	мг/м3
	4 400,00
	Расчетный метод
	
	
	

	С6Н5ОН-3-27-ВРЗ,ПВ
	ВРЗ, ПВ
	Водный раствор
	Массовая концентрация фенола (гидроксибензол)
	(0,500 ÷ 10,0)
	мг/м3
	4 840,00
	Провайдер ПК не ограничивает участников в выборе методики измерений. Участники самостоятельно выбирают методику с учетом области ее назначения
	
	
	

	НСОН-3-27-АВ,ВЗП
	АВ, ВЗП
	Водный раствор
	Массовая концентрация формальдегида
	(0,0200 ÷ 0,200)
	мг/м3
	4 840,00
	
	
	
	

	H2S-3-27-АВ,ВЗП
	АВ, ВЗП
	Водный раствор
	Массовая концентрация сероводорода
(дигидросульфид)
	(0,00500 ÷ 0,100)
	мг/м3
	4 840,00
	
	
	
	

	Pb-3-27-Воздух
	ВРЗ, ПВ, АВ, ВЗП
	Аэрозольный фильтр АФА-ХП
	Массовая концентрация свинца (Pb)
	(0,00500 ÷ 0,100)
	мг/м3
	4 840,00
	
	
	
	

	Cr-3-27-Воздух
	АВ, ВЗП, ВРЗ, ПВ
	Аэрозольный фильтр АФА-ХП
	Массовая концентрация ионов хрома общего
	(0,00500 ÷ 0,500)
	мг/м3
	4 840,00
	
	
	
	

	H3PO4-3-27-Воздух
	АВ, ВЗП, ВРЗ, ПВ
	Водный раствор
	Фосфорная кислота
	(0,0500 ÷ 1,00)
	мг/м3
	4 840,00
	
	
	
	

	ГХДД-3-27
	ПВ
	Раствор в толуоле
	Массовая концентрация 1,2,3,4,6,7,8-
гептахлордибензо-п-диоксина (1,2,3,4,6,7,8-ГпХДД)
	(5,00 ÷ 1000)
	пг/м3
	20 000,00
	Провайдер ПК не ограничивает участников в выборе методики измерений. Участники самостоятельно выбирают методику с учетом области ее назначения
	
	
	

	АПАВ-3-27-Воздух
	ВРЗ, АВ, ВЗП, ПВ
	Аэрозольный фильтр АФА-ХП
	Массовая концентрация анионных
поверхностно-активных веществ (АПАВ)
	(0,0100 ÷ 10,0)
	мг/м3
	4 840,00
	
	
	
	

	ММ-3-27-Воздух
	ВРЗ, АВ, ВЗП, ПВ
	Аэрозольный фильтр АФА-ХП
	Массовая концентрация масла минерального
	(1,00 ÷ 20,0)
	мг/м3
	4 840,00
	Спектрофотометрический метод
	
	
	

	С-3-27-Воздух
	ВРЗ, АВ, ВЗП, ПВ
	Аэрозольный фильтр АФА-ХП
	Массовая концентрация углерода (сажи)
	(10,0 ÷ 200)
	мг/м3
	4 840,00
	Гравиметрический метод
	
	
	

	Ca-3-27-Воздух
	ВРЗ, АВ, ВЗП, ПВ
	Аэрозольный фильтр АФА-ХП
	Массовая концентрация кальция (Ca)
	(0,500 ÷ 5,00)
	мг/м3
	4 840,00
	Провайдер ПК не ограничивает участников в выборе методики измерений. Участники самостоятельно выбирают методику с учетом области ее назначения
	
	
	

	Cd-3-27-Воздух
	ВРЗ, АВ, ВЗП, ПВ
	Аэрозольный фильтр АФА-ХП
	Массовая концентрация кадмия (Cd)
	(0,00100 ÷ 1,00)
	мг/м3
	4 840,00
	
	
	
	

	HCl-3-27-Воздух
	ВРЗ, АВ, ВЗП, ПВ
	Водный раствор
	Массовая концентрация хлороводорода
	(1,00 ÷ 20,0)
	мг/м3
	4 840,00
	
	
	
	

	V-3-27-Воздух
	ВРЗ, АВ, ВЗП, ПВ
	Аэрозольный фильтр АФА-ХП
	Массовая концентрация ванадия (V)
	(0,500 ÷ 5,00)
	мг/м3
	4 840,00
	
	
	
	

	W-3-27-Воздух
	ВРЗ, АВ, ВЗП, ПВ
	Аэрозольный фильтр АФА-ХП
	Массовая концентрация вольфрама (W)
	(0,500 ÷ 5,00)
	мг/м3
	4 840,00
	
	
	
	



Обозначения:
Аэрозольный фильтр АФА-ХП – Образец для проверки квалификации представляет собой один аэрозольный фильтр АФА-ХП-20 с нанесенным на него раствором, содержащим определяемый компонент и один аэрозольный фильтр АФА-ХП-20 («холостой фильтр»).
Аэрозольный фильтр АФА-ВП – Образец для проверки квалификации представляет собой один аэрозольный фильтр АФА-ВП-20.
ВРЗ - Воздух рабочей зоны (в том числе воздух служебных помещений).
ПВ - Промышленные выбросы (в том числе промышленные выбросы в атмосферный воздух).
АВ - Атмосферный воздух (в том числе воздух санитарно-защитной зоны, открытый воздух).
ВЗП - Воздух замкнутых помещений (в том числе воздух закрытых помещений, воздух непроизводственных помещений).


4 раунд
Критические сроки реализации раунда:
	№ раунда
	Сроки подачи заявки на участие в проверке квалификации
	Предоставление ОПК (дата отправки участникам ОПК)
	Дата выполнения измерений (испытаний) участниками
	Крайний срок (конечная дата, последний срок) предоставления участниками результатов Провайдеру ПК для анализа
	Утверждение отчета Провайдером ПК, выдача результатов участия в раунде проверки квалификации участникам
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	До 30.09.2027
	До 29.10.2027
	До 30.11.2027
	30.11.2027
	До 27.12.2027



	Шифр образца
	Объекты
	Объем, масса, иная характеристика образца проверки квалификации
	Показатель или характеристика образца проверки квалификации
	Диапазон значений показателя и (или) характеристики
	Единицы измерений (при наличии)
	Стоимость, в руб. (без НДС)
	Примечание Провайдера ПК
	Количество ОПК
	Количество результатов измерений, предоставляемых участником на анализ Провайдеру ПК
	Примечание участника

	П-4-27-Воздух
	ВРЗ, АВ, ВЗП, ПВ
	Аэрозольный фильтр АФА-ВП с имитатором массы
	Массовая концентрация пыли
	(1,00 ÷ 10,0)
	мг/м3
	6 600,00
	Гравиметрический метод
	
	
	

	П-4-27-ПВ
	ПВ
	Аэрозольный фильтр АФА-ВП с имитатором массы
	Массовая концентрация пыли
	(100 ÷ 1000)
	мг/м3
	6 600,00
	Гравиметрический метод
	
	
	

	ПКК15-4-27
	ПВ
	Ситуационная задача
	Эффективность очистки
	(1,00 ÷ 100)
	%
	4 400,00
	Расчетный метод
	
	
	

	В6-4-27-ВРЗ
	ВРЗ
	Аэрозольный фильтр АФА-ХП
	Массовая концентрация витамина В6
	(0,05 ÷ 2,00)
	мг/м3
	6 600,00
	Спектрофотометрический метод (фотометрический метод)
	
	
	

	Тетр-4-27-ВРЗ
	ВРЗ
	Аэрозольный фильтр АФА-ХП
	Массовая концентрация тетрациклина
	(0,0400 ÷ 3,50)
	мг/м3
	6 600,00
	
	
	
	

	БАП-4-27-Воздух
	ВРЗ, ПВ, АВ, ВЗП
	Раствор в гексане
	Массовая концентрация бенз(а)пирена
	(0,0100 ÷ 10,0)
	мкг/м3
	6 600,00
	ВЭЖХ
	
	
	

	ПКК16-4-27
	АВ
	Ситуационная задача
	Среднесуточная концентрация загрязняющих веществ
	(0,100 ÷ 10,0)
	мг/м3
	4 400,00
	Расчетный метод
	
	
	

	SO2-4-27-ВРЗ, ПВ
	ВРЗ, ПВ
	Навеска сухого вещества
	Массовая концентрация диоксида серы
	(5,00 ÷ 100)
	мг/м3
	4 840,00
	Спектрофотометрический метод (фотометрический метод)
	
	
	

	С6Н5ОН-4-27-АВ,ВЗП
	АВ, ВЗП
	Водный раствор
	Массовая концентрация фенола
(гидроксибензол)
	(0,005000 ÷ 0,200)
	мг/м3
	4 840,00
	Провайдер ПК не ограничивает участников в выборе методики измерений. Участники самостоятельно выбирают методику с учетом области ее назначения
	
	
	

	SO4-4-27-Воздух
	АВ, ВЗП, ВРЗ, ПВ
	Водный раствор
	Массовая концентрация серной кислоты
	(1,00 ÷ 10,0)
	мг/м3
	4 840,00
	
	
	
	

	NH3-4-27-Воздух
	АВ, ВЗП, ВРЗ, ПВ
	Водный раствор
	Массовая концентрация аммиака
	(0,500 ÷ 2,00)
	мг/м3
	4 840,00
	
	
	
	

	НСОН-4-27-ВРЗ,ПВ
	ВРЗ, ПВ
	Водный раствор
	Массовая концентрация формальдегида
	(0,500 ÷ 5,00)
	мг/м3
	4 840,00
	
	
	
	

	H2S-4-27-ВРЗ, ПВ
	ВРЗ, ПВ
	Водный раствор
	Массовая концентрация сероводорода
(дигидросульфид)
	(0,100 ÷ 10,0)
	мг/м3
	4 840,00
	Провайдер ПК не ограничивает участников в выборе методики измерений. Участники самостоятельно выбирают методику с учетом области ее назначения
	
	
	

	ОН-4-27-ВРЗ,ПВ
	ВРЗ, ПВ
	Навеска сухого вещества
	Массовая концентрация аэрозоля едких щелочей
	(0,250 ÷ 3,50)
	мг/м3
	4 840,00
	
	
	
	

	NO2-4-27-Воздух
	ВРЗ, ПВ, АВ, ВЗП
	Водный раствор
	Массовая концентрация диоксида азота
	(0,100 ÷ 1,50)
	мг/м3
	4 840,00
	
	
	
	

	Mn-4-27-ВРЗ,ПВ
	ВРЗ, ПВ
	Аэрозольный фильтр АФА-ХП
	Массовая концентрация марганца (Mn)
	(0,0500 ÷ 1,250)
	мг/м3
	4 840,00
	
	
	
	

	Mn-4-27-АВ,ВЗП
	АВ, ВЗП
	Аэрозольный фильтр АФА-ХП
	Массовая концентрация марганца (Mn)
	(0,00500 ÷ 0,100)
	мг/м3
	4 840,00
	
	
	
	

	Fe-4-27-ВРЗ,ПВ
	ВРЗ, ПВ
	Аэрозольный фильтр АФА-ХП
	Массовая концентрация железа (Fe)
	(1,50 ÷ 15,0)
	мг/м3
	4 840,00
	
	
	
	

	Fe-4-27-АВ,ВЗП
	АВ, ВЗП
	Аэрозольный фильтр АФА-ХП
	Массовая концентрация железа (Fe)
	(0,00100 ÷ 1,00)
	мг/м3
	4 840,00
	
	
	
	

	Cu-4-27-Воздух
	ВРЗ, ПВ, АВ, ВЗП
	Аэрозольный фильтр АФА-ХП
	Массовая концентрация меди (Cu)
	(0,100 ÷ 5,00)
	мг/м3
	4 840,00
	
	
	
	

	Ni-4-27-Воздух
	ВРЗ, ПВ, АВ, ВЗП
	Аэрозольный фильтр АФА-ХП
	Массовая концентрация никеля (Ni)
	(0,02500 ÷ 1,00)
	мг/м3
	4 840,00
	
	
	
	

	Al-4-27-Воздух
	ВРЗ, ПВ, АВ, ВЗП
	Аэрозольный фильтр АФА-ХП
	Массовая концентрация алюминия (Al)
	(0,100 ÷ 1,00)
	мг/м3
	4 840,00
	
	
	
	

	БензХ-4-27-Воздух
	ВРЗ, ПВ, АВ, ВЗП
	Раствор в ДМФА
	Массовая концентрация бензина
	(1,00 ÷ 100)
	мг/м3
	6 600,00
	Хроматографический метод
	
	
	

	ГХА-Т-4-27
	ВРЗ, ПВ, АВ, ВЗП
	Виала с раствором органических веществ
	Массовая концентрация толуола
	(1,00 ÷ 40,0)
	мг/м3
	13 200,00
	Газовая, газо-жидкостная хроматография (Хроматографы серии ФГХ и ПГХ)
	
	
	

	ГХА-А-4-27
	ВРЗ, ПВ, АВ, ВЗП
	Виала с раствором органических веществ
	Массовая концентрация ацетона
	(1,00 ÷ 20,0)
	мг/м3
	13 200,00
	Газовая, газо-жидкостная хроматография (Хроматографы серии ФГХ и ПГХ)
	
	
	



Обозначения:
Аэрозольный фильтр АФА-ХП – Образец для проверки квалификации представляет собой один аэрозольный фильтр АФА-ХП-20 с нанесенным на него раствором, содержащим определяемый компонент и один аэрозольный фильтр АФА-ХП-20 («холостой фильтр»).
Аэрозольный фильтр АФА-ВП – Образец для проверки квалификации представляет собой один аэрозольный фильтр АФА-ВП-20.
ВРЗ - Воздух рабочей зоны (в том числе воздух служебных помещений).
ПВ - Промышленные выбросы (в том числе промышленные выбросы в атмосферный воздух).
АВ - Атмосферный воздух (в том числе воздух санитарно-защитной зоны, открытый воздух).
ВЗП - Воздух замкнутых помещений (в том числе воздух закрытых помещений, воздух непроизводственных помещений).
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